Measurement-Override: 1.000890

Maximum Current Axis[1]: 0.000000
Maximum Current Axis[2]: 0.000000
Maximum Current Axis[3]: 11.985458
Maximum Current Axis[4]: 0.000000
Maximum Current Axis[5]: 5.034791
Maximum Current Axis[6]: 0.000000

Axis[1]: 0 % of maximum powermodule-current
Axis[2]: 0 % of maximum powermodule-current
Axis[3]: 1198 % of maximum powermodule-current
Axis[4]: 0 % of maximum powermodule-current
Axis[5]: 503 % of maximum powermodule-current
Axis[6]: 0 % of maximum powermodule-current

Quality Axis[1]: 0.000000
Quality Axis[2]: 0.000000
Quality Axis[3]: 171.210333
Quality Axis[4]: 0.000000
Quality Axis[5]: 23.388544
Quality Axis[6]: 0.000000
